






AJÁNLATKÉRÉS
I. 	AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, VALAMINT E-MAIL CÍME:
	Ajánlatkérő neve:
	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

	Ajánlatkérő címe:
	1126 Bp., Böszörményi út 23-25.

	Ajánlatkérő telefonszáma:
	224-5900

	Ajánlatkérő adószáma:
	15735753-2-43 

	Ajánlatkérő képviselőjének neve, beosztása:
	(1) Kovács Gergely, polgármester

	Kapcsolattartó neve, beosztása, email címe:
	Kovács Bence környezetvédelmi ügyintéző
kovacs.bence@hegyvidek.hu


II.	BESZERZÉS TÁRGYA:
	A beszerzés tárgya, mennyisége:

	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a LIFE in RUNOFF projektben – „LIFE20 CCA/HU/001774”, valamint az INTERREG MOUNT GREENFRA projektben – „HUSK/2302/1.2/060” vállalt monitorozási, mérési tevékenységek megvalósítása érdekében az alábbi egységekre és munkákra (a 2. melléklet szerinti specifikációk alapján) kíván vállalkozási keretszerződést kötni:

· Talajnedvesség mérő szenzor (Ft/db)
· Nyomás alapú, bemerülő vízszintmérő szenzor (Ft/db)
· Digitális víz átfolyásmérő szenzor, csőre csatlakoztatható (Ft/db)
· Jeladó, a szenzorokhoz illeszkedő jelbemenettel, elemes táplálással, adattovábbítás LTE LPWA mobil hálózaton, hálózati SIM kártya biztosításával (Ft/db)
· Thomson-bukógát kialakítása helyszíni telepítéssel (Ft/db)
· Szenzor(ok) és jeladó (együtt: Mérőműszerek) megadott helyszínre történő telepítése, üzembehelyezése (Ft/db)
· Mérőműszerek eseti helyszíni ellenőrzése, elemcsere (Ft/alkalom)

A mérés eredményeinek Megrendelő által megadott szerverre küldése.  

	Műszaki feltételek, minőségi, teljesítési követelmények:
	Előző pontban megadott tételek együttes biztosítása.
A Vállakozó köteles legalább a telepítéstől számított legalább 2 évig az egységek meghibásodása esetén a berendezés 15 napon belüli javítására, cseréjére és összeségében 80%-os adatbiztosításra.
 A Vállakozó köteles a berendezéseket a Megrendelő által megadott és biztosított helyszínen felszerelni, Budapest XII. kerület területén.
Az ajánlatnak tartalmazni szükséges az adatkártyát és az adattovábbítási szolgáltatást (GSM) legalább a telepítéstől számított 3 évig. 
Az akkumulátornak képesnek kell lennie, hogy csere nélkül legalább 6 hónapig kiszolgálja a készülék és adattovábbítás energiaigényét.


III.	A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
	A szerződés időtartama, teljesítés határideje:
	2025. - 2027.

	A teljesítés helye:
	Budapest Főv. XII. kerület Hegyvidék közigazgatási területe 


IV. 	AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI:
· A feltételek, követelmények vállalása.
· Felsorolt tételek együttes vállalása
· Az ajánlat megadható az ajánlatkérés 1. számú mellékletét képező, értelemszerűen kitöltött Felolvasólapon is. 
· Az elbírálás alapját a megadott tételes nettó ajánlati ár képezi.
V. 	AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:
	60 nap, valamint az esetleges szerződés teljes ideje alatt


VI. 	A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
VII. 	AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK A MÓDJA:
	Ajánlattételi határidő:
	2025. év január hónap 20. nap 12:00 óra 

	Ajánlat benyújtásának módja:
	írásban, elektronikus úton a kovacs.bence@hegyvidek.hu címre megküldve



Az ajánlatkérő nyilvános bontási eljárást nem tart a tárgyi beszerzésben.
VIII. 	CSATOLANDÓ IRATOK, EGYÉB INFORMÁCIÓK:
A jelen felkérés a becsült értékre tekintettel mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség alól.
MELLÉKLETEK: 
1. számú melléklet: Felolvasólap
2. számú melléklet: Műszaki specifikáció
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
Budapest Hegyvidék, 2025. január 9.

					Tisztelettel:
Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
									Rózsa Zoltán
									irodavezető - Zöld Iroda



















Felolvasólap
Ajánlattevő adatai:
	Ajánlattevő neve:
	

	Ajánlattevő székhelye:
	

	Belföldi adószáma:
	

	Bankszámlaszáma:
	

	Képviselő neve:
	

	Kapcsolattartó neve:
	

	Kapcsolattartó telefon vagy mobil száma:
	

	Kapcsolattartó e-mail címe:
	



Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek:
	Beszerzési eljárás tárgya:
	Nettó ajánlati ár (Ft)
	Bruttó ajánlati ár (Ft)

	Talajnedvesség mérő szenzor (db)
	
	

	Nyomás alapú bemerülő vízszintmérő szenzor (db)
	
	

	Digitális víz átfolyásmérő szenzor, csőre csatlakoztatható (db)
	
	

	LTE LPWA mobil hálózati jeladó, illeszkedő jelbemenettel, elemes táplálással, SIM kártya biztosításával (db)
	
	

	Thomson-bukógát kialakítása, helyszíni telepítéssel (db)
	
	

	Mérőműszerek megadott helyszínre történő telepítése, üzemeltetése (db)
	
	

	Mérőműszerek eseti helyszíni ellenőrzése, elemcsere (alk.)
	
	



Alulírott …………………………………… nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben foglalt feltételeket megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a fent rögzített ajánlati áron.
Jelen okirat aláírásával kijelentem továbbá, hogy a gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, így olyan belföldi jogi személy, amely megfelel a következő feltételeknek:
· tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
· az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
· nem minősül a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
· a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek fennállnak.
Vállalom továbbá, hogy a fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását Megrendelővel haladéktalanul közlöm.

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. 
Nyertességünk esetén vállaljuk az előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján


	(cégszerű aláírás)

	



































2. melléklet
Műszaki Specifikáció

Talajnedvesség mérő szenzor:
· Mérési egység: % (m3/m3);
· Vízkomponens tartománya: 0 ~ 100%
· Mérési pontosság: ±3%
· Működési tartomány: -30 ° C ~ 70 ° C
· Kimenő jel: 4-20mA vagy RS485
· 5-10 méteres kábellel szerelve

Nyomás alapú bemerülő vízszintmérő szenzor:
· Mérési tartomány: 5m/H20
· Mérési pontosság: ±0.5% FS
· Működési tartomány: 0 ° C ~ 50 ° C
· Kimenő jel: 4-20mA vagy RS485
· 10 méteres kábellel szerelve

Digitális víz átfolyásmérő szenzor, csőre csatlakoztatható:
· Cső átmérő: 2 coll
· Nyomás tartomány: 0-x bar
· Mérési tartomány: 1-60 l/perc
· Indítási üzemi áramlási sebesség: 1,0 l/perc
· Mérési pontosság: +-~3%
· kimenő jel: 4-20mA vagy RS485
· 5-10 méteres kábellel szerelve

LTE LPWA mobil hálózati jeladó (több bemenetes, helyi hálózat kialakítás lehetőségével)
· A jeladók a magyarországi távközlési szolgáltatók LTE LPWA (NB vagy Cat-M) - loT hálózatához kapcsolódjon. Az eszközök tervezett működésük szerint naponta 4-24 alkalommal publikálják a mérési adatokat az Megrendelő által meghatározott szerverre, UDP protokollt használva.
· A mérőműszerek által gyűjtött és továbbított adatokat fogadó szerver adatait Vevő a szerződéskötést követően közli. Megrendelő a Vállalkozóval az adatfolyam meghatározásában és kapcsolat kialakításában, tesztelésében együttműködik.
· Az adatszolgáltatás minimálisan az alábbiakra terjed ki: 
· Szenzorok mért jellemzőik (talajnedvesség, vízszint, vízhozam, hőmérséklet stb.)
· Állapotfelügyeleti adatok (elem feszültség, hálózati kapcsolati paraméterek, stb.) ezekről elegendő naponta 1 alkalommal az adatközlés
· A szenzorokhoz illeszkedő jelbemenettel.
· Az eszköz alapvetően gondozásmentes legyen. A szállított elemmel az eszköz várható működési ideje legalább 6 hónap.
· A jeladóhoz kapcsolódó SIM kártya adatforgalmi korlátja és érvényességi ideje illeszkedjen a projekt végéhez, legalább a telepítéstől számított 3 évig biztosítsa a hálózati kapcsolódást.

Thomson-bukógát kialakítása, helyszíni telepítéssel:
· Kis vízhozamok mérésére alkalmas a háromszögszelvényű bukógát létrehozása a helyszíni adottságokhoz igazodva,
· Vízhozam tényező érték megadásával,
· Környezethez illeszkedő megjelenéssel.

Mérőműszerek megadott helyszínre történő telepítése, üzembehelyezése:
Megrendelő által kiválasztott helyszíneken (ciszterna, forrásház, csatorna, tárolótartály, földfelszín és földbe süllyesztett nyílt közterület) történő telepítés előzetes egyeztetést követően, biztosítva a vonatkozó pályázati követelményeket. 
· Vevő által biztosított demonstrációs helyszínen a szikkasztó tartályokba felszerelni, beüzemelni. A tartályok pontos elhelyezkedéséről Vevő ad részletes tájékoztatást Eladó részére. 
· Telepítéséhez szükséges további eszközök biztosításával. 
Megrendelő a szükséges mértékig együttműködik az eladóval a helyszín előkészítésében, kialakításában.

Mérőműszerek eseti helyszíni ellenőrzése, elemcsere:
· Az egység meghibásodása esetén a mérőműszer 15 napon belüli helyszíni javítása, cseréje és összességében a 80%-os adattovábbítás biztosítására
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Alulirott XY, mint az XY Kift. Cégjegyzésre jogosult képviseldje, a Budapest Féviros XIL
keriilet Hegyvidéki Onkorminyzat , mint ajanlatkérs iltal kiirt "LIFE in RUNOFF , Valamint

az Interreg HU-SK Mounigreenfra projektben villalt monitozozisi, mérési tevékenységek

megvaldsitisa” tirgyd beszerzési eljirds ajanlattevsjeként a fenti részletes ajnlatot teszem.
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